**ブロック塀等の専門家診断結果　　　所在地**

|  |  |
| --- | --- |
| 診　断　項　目 | 点検結果 |
| **１　基礎の根入れはあるか**コンクリートの基礎は、地盤から３０ｃｍ根入れされていることが必要です。 | 適合 | 不適合 | 不明 |
| **２　塀は高すぎないか**塀の高さは、地盤から２ｍ以下か（石造の場合は１．２ｍ以下） | 適合 | 不適合 | － |
| **３　控壁はあるか**①控壁は塀の長さ３．２ｍ以下ごとに設置②控壁の長さは４０ｃｍ以上あるか。 | 適合 | 不適合 | － |
| **４　塀の傾き、ひび割れはないか** | 適合 | 不適合 | － |
| **５　塀に鉄筋は入っているか**①鉄筋は、縦横とも８０ｃｍ以下の間隔で入っている②控壁の鉄筋は図のように入っているか。 | 適合 | 不適合 | 不明 |
| **診　断　結　果****（５項目の一つでも不適合があると危険と判断されます。）****（５項目に不適合がなく、一つでも不明があると要注意と判断されます。）** | **安全** | **危険** | **要注意** |
| ＜所見＞ |
| 診断日 |  | 診断者 |  |  |